魔幻戰士(SPC002B)

產品說明書

1. 規格說明

|  |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | (D) 470 x (W)215 x (H) 473mm |
| 主板尺寸 | ATX / micro ATX / |
| 硬碟 | 6\*3.5“ HDD; 3\*2.5”HDD |
| 電源 | PS2 |
| 風扇 (選配) | Top: 2\*120mm  Front : 3 \* 120mm  Rear: 1\*120mm |
| 水冷套件 | Front: 360mm  Rear: 120mm |
| 擴充插槽 | 7 |
| 螺絲包 | Cable tie 80mm===>5pcs  MB Stand off 6# 5H 8\*4.5L===>10pcs  M3\*5===>6pcs(2.5"HDD\*6)  Black screws for side panel M4\*5===>8pcs  M5\*10 TP3===>16pcs(FAN\*16)  6#\*4===>27pcs(MB\*10,3.5"HDD\*13,Power\*4) |


1. 安裝步驟

2-1.1 打開包裝箱 2-1.2 取出包裝內的強化側板玻璃 2-1.3 取出魔幻戰士機箱

1 2 3

2-2.2 安裝前面板風扇



2-3 安裝上板風扇步驟(卡入式)


1 2 3

2-4. 安裝3.5硬碟步驟.

1 2 3

2-5. 安裝前板風扇或水冷，拆除風扇/水冷支架三顆螺絲(注意支架插槽)

1. 2

2-5.2 安裝主機板

3.5硬碟可鎖三顆 2.5硬碟可鎖三顆

2-6安裝強化玻璃側板，將玻璃四孔對準四邊橡膠圈後放入(如圖1)，再將螺絲鎖上

 1 2 3

1. RGB七色風扇調節說明
   1. 開啟RGB風扇開關，右邊控制面板的小四方形按鍵(如右圖)
   2. 開啟後每按一次小方形按鍵，燈光變換一次
   3. 共16種燈光模式變換
2. 前面IO配置

|  |  |
| --- | --- |
| Motherboard | Case cable connector |
| USB 3.0 | |
|  |  |
| USB 2.0 | |
|  |  |
| HD Audio | |
|  |  |